Znak sprawy: OR.272.31.2025

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Kolumna naścienna – 8 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczne** |
| **1.** | Dwudrożna kolumna instalacyjna |
| **2.** | Moc min 100 Watt RMS |
| **3.** | Skuteczność min 109 dB SPL |
| **4.** | Głośniki: LF 5”, HF 0,75” |
| **5.** | Wbudowany transformator 100V |
| **6.** | Regulacja mocy 15/25/40/50 Watt przy 8 Ohm |
| **7.** | Zabezpieczone mocowanie ścienne |
| **8.** | Obudowa ABS |

1. **Wzmacniacz – 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczne** |
| **1.** | Moc wyjściowa RMS: 650W (100V, 70V, 4-8-16 Ohm) |
| **2.** | Sześć stref wyjściowych z osobno regulowaną głośnością |
| **3.** | Pasmo przenoszenia: od 50 Hz do 18 000 Hz |
| **4.** | Zasilanie: 230V~/50Hz AC |

1. **Gniazdo naścienne natynkowe – 4 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczne** |
| **1.** | XLR 2 szt. żeńskie (podwójne) |
| **2.** | XLR 2 szt. męskie (podwójne) |

1. **Okablowanie – 1 zestaw**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczne** |
| **1.** | Kabel dwużyłowy 1 kwadrat 400 m |
| **2.** | Przewód mikrofonowy min 50 m |
| **3.** | 2 szt. wtyk XLR żeńskie |
| **4.** | 2 szt. wtyk XLR męskie |
| **5.** | 2 szt. wtyk RCA (złoty) CHINCH/CHINCH |

1. **Dodatkowe wyposażenie**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczne** |
| **1.** | mikrofony bezprzewodowe (2 szt.) |
| **2.** | Szafa Rack 19” 12U do montażu na ścianie |